35.04 Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage für nasse und trockene Betriebsweise T400/N/D/3/(W/2)/G/V

1. Allgemeines:

Im Folgenden sind mehrschalige Unterdruck-System-Abgasanlage (SA) beschrieben.

2. Eigenschaften:

• Temperaturklasse T400

• Unterdruckabgasanlage (N)

• feuchtigkeitsempfindliche Abgasanlage (D) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 3 (alle Brennstoffe) oder feuchtigkeitsunempfindlich Abgasanlage (W) für Brennstoffe der Brennstoffgruppe 2 (flüssige und gasförmige Brennstoffe)

• russbeständige Abgasanlage (G) für feste Brennstoffe

• Hinterlüftung (V) für "rear ventilation"

Kaminsystem Schiedel SIH - S

.

35.04 02

Mehrschalige, hinterlüftete keramische System-Abgasanlage (SA) für nasse und trockene Betriebsweise.

• mit einem Zug (1Z) + Lüftung

• Arbeitshöhe bis 3,2 m

A ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.1Zug+Lüftung m

bestehend aus:

• Keramik-Innenrohr mit Nut-Feder Verbindung

• Wärmedämmung

• Leichtbetonmantelsteinen

Kaminsystem Schiedel SIH - S

Innendurchmesser (ID):\_ \_ \_

B Az f.MBS f.ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V m.1Zug + Lueftung Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Montagebausatz mit Grundpaket

bestehend aus:

• keramischer Fangsohle mit Kondensatableitung

• Formstück für Reinigungsöffnung mit Reinigungsverschluss

• Versetzhilfsmittel

• Putztüre

• Zuluftgitter

• Frontplatte

• Versetzanleitung

Kaminsystem Schiedel SIH - S

C Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.R-Öff.1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine zusätzliche Reinigungsöffnung (R-Öff.) mit systemgerechtem Reinigungsverschluss.

Kaminsystem Schiedel SIH - S

D Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f.RR 11Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Rauch-Rohranschluss (RR) Formstück.

Kaminsystem Schiedel SIH - S

E Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Adapter fest 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen Anschluss Adapter für feste Brennstoffe.

Kaminsystem Schiedel SIH - S

H Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Abdeckplatte GFB 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

• Material: GFB

Kaminsystem Schiedel SIH - S

Eine Verkleidung ist in eigenen Positionen beschrieben.

I Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Abdeckplatte NIRO 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine systemgerechte Abdeckplatte (A-Pl.), einschließlich Befestigungsset.

• Material: Edelstahl (NIRO)

Kaminsystem Schiedel SIH - S

J Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Fertigteil-Kaminkopf 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für einen systemgerechten Fertigteil (FT)-Kaminkopf, einschließlich Abdeckplatte.

• Material: GFB

Kaminsystem Schiedel SIH - S

K Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Zugregler 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für ein systemgerechtes Innenrohrformstück (Zugregler kombiniert mit einer Explosionsklappe), einschließlich Einputzen.

Kaminsystem Schiedel SIH - S

R Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Regenhaube 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für eine Regenhaube zum Schutz vor Niederschlagswasser.

Kaminsystem Schiedel SIH - S

S Az ms.km.SA T400/N/D/3/(W/2)/G/V f. Kamin-Halter 1Z+LÜ Stk

Aufzahlung (Az) für Kamin-Halter zur Sicherung im Dachdurchschnitt.

Kaminsystem Schiedel SIH - S

T Bewehrungsset f.ms.km.SA T400/N/D/3/G Stk

Als statische Bewehrung in den Eckkanälen

bei größeren Höhen über Dach

Kaminsystem Schiedel SIH - S