1 Schiedel Edelstahlaufsatz System AVANT

mit keramischen Innenrohren

Vierschaliger Edelstahl-Schornsteinaufsatz mit keramischen Profil-Innenrohren in Elementbauweise. Bestehend aus doppelwandigen, gedämmten Edelstahlrohren, sowie mit Abstandshaltern geführte, 1,33 m hohe keramische, isostatisch gepresste Profilrohre mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgang < 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.1-1535.  
  
Geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen und flüssigen   
Brennstoffen (Abgastemperatur < 200°C).

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

Vor der Montage ist die Abstimmung mit dem zuständigen Bezirksschorn-steinfegermeister erforderlich.

1.1 Edelstahlaufsatz passend zu

1.1.1 **...... St**. **Schiedel Abgasleitungssystem AVANT, AVANT-PARAT**

Lichter Ø: ............ cm  
Außenmaß: ............. / ............ cm

Gesamthöhe: ................. m

**1 Edelstahlaufsatz, bestehend aus:**

- Grundplatte mit Überstand (90 mm) und Abkantung (Höhe 110 mm),  
 für Beginn über Dach  
- Befestigungs-Set (L = 4 x 3,0 m) zum Einbau in die Mantelsteine  
 (bei geschosshohen PARAT-Elementen bereits vormontiert)  
- Doppelwandigen, gedämmten Edelstahlrohren inkl. Klemmbändern  
- keramischen Profil-Innenrohren inkl. Abstandshaltern u. Versetzmittel

- Mündungsabschluss

Material:

Lohn: E.P.: G.P.:

1.2 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern

und auszuführen:

Alternativposition:

1.2.1 **...... St.** **Grundplatte bündig** (Außenmaß wie Mantelstein), für Beginn unter Dach,anstelle von Grundplatte mit Überstand (als Zuschlag zu Pos. 1.1.1)  
Hinweis: bauseitige F90-Verkleidung erforderlich !

Material:

Lohn: E.P.: G.P.:

1.2.2 **...... St.** **Putztür** komplett, als Zuschlag

Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2.3 **...... St.** **Wandhalterung**, als Zuschlag  
Wandabstand …………… mm  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2.4 **...... St.** **Sparrenhalterung** für Dachdurchführung, als Zuschlag

Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2.5 **...... St.** **Dachdurchführung** mit Bleischürze, als Zuschlag  
Dachneigung von ..........° bis ..........°  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2.6 **...... St.** **Regenkragen** für Dachdurchführung, als Zuschlag  
  
Material:  
Lohn: E.P.: G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: