1 Schiedel MULTI

Zweischaliges feuchteunempfindliches Luft-Abgas-System in Montage-bauweise. Bestehend aus 0,33 m hohen Leichtbeton-Mantelsteinen und 0,66 m hohen keramischen, isostatisch gepressten Profilrohren mit angeformter Muffen-Steckverbindung und einem Feuchtedurchgangswert
< 2,0 g/hm², gemäß Zulassungs-Nr. DIBt Berlin Z-7.4-3531.

Geeignet für die Mehrfachbelegung von Gasfeuerstätten (Etagenheizungen), wie Brennwert- u. Niedertemperatur-Feuerstätten, im raumluftabhängigen, sowie raumluftunabhängigen Gegenstrombetrieb (Abgastemperatur
< 200°C).

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und nach Versetzanleitung des Herstellers einbauen und unter Beachtung der gültigen Bauvorschriften / DIN-Normen und der technischen Unterlagen des Herstellers versetzen.

1.1 Luft-Abgas-System

1.1.1 **......... stgm.** **Schiedel MULTI**
(Gesamthöhe)

Typ: MUL ..............
Lichter Ø .......... cm
Außenmaß ........... x ........... cm

1 Anlage, bestehend aus:

1 **Fertigfuß** (mit Putztür, Putztüranschluss mit Überströmbremse,
Kondensatblende, Kondensatschale mit Ablauf, Siphon und HT-Rohr-
Adapter DN 40)

1 **MULTI-Paket,** inkl. Abströmkonus und Versetzmittel

 **....... Stück Anschlussstein** für Rauchrohranschluss, inkl. innerem und äußerem
Steck-Adapter (bitte Anzahl ergänzen)

1 **Zuluft-Kopfplatte** nach Wahl, aus korrosionsbeständigem Edelstahl,
inkl. Montage-Set, sowie Befestigungs-Set 4 x 3,0 m, für:
.......... Überstand 11,5 cm (Verblechung, Verschieferung oder Stülpkopf)
.......... Überstand 19 cm (Ummauerung 11,5 cm)

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

1.2 Zubehör

Folgende Zubehörteile und Arbeiten sind nach Bausituation mitzuliefern
und auszuführen:

1.2.1 **...... St.** **Örtlicher Anschluss des Kondensatablaufs** (HT-Rohr, DN 40)
vom Fertigfuß an die Hausentwässerung, nach Arbeitsblatt ATV-A251.

1.2.2 **...... St.** **Obere Putztür** komplett, als Zuschlag

1.2.3 **...... St.** **Bewehrungs-Set** zur statischen biegesteifen Absicherung des Schornsteins unter und über Dach, anstelle vom Befestigungs-Set 4 x 3,0 m in Pos. 1.1.1, Bewehrungshöhe über 2 Einspannstellen (Schornsteinhalter / Betondecken), bitte ankreuzen:
□ 4,0 m □ 6,0 m

1.2.4 **...... St.** **Schornsteinhalter** als oberste statische Abstützung, bitte ankreuzen:
□ Standard □ verstärkt □ 45° über Eck

1.2.5 **...... St.** **Stülpkopf** aus Faserbeton in Strukturnachbildung, Ausführung und Farbe nach Lieferprogramm, inkl. bauseitiger Anpassung an die Dachschräge.
Struktur: ..............................
Farbe: .....................
Höhe: ................ cm

Alternativposition:

1.2.6 **........ m²** **örtliche Schornsteinkopfverkleidung** als .............................

Material:
Lohn: E.P.: G.P.:

Der Gesamtpreis gemäß Leistungsbeschreibung:

Summe:

ges. MwSt.:

Gesamt: