# Type ildsted/ merke/modell:

Tilkoblingshøyde:

Diameter innvendig:

Utvendig:

mm

mm

#  Pipediameter, innvendig:  Type pipe:

 **Farge:**

#  Type tilkobling:

(Kryss av for kun en av de tre typer tilkopling)

150 mm

Halvisolert + helisolert

Svart

200 mm

Grå

Helisolert

250 mm

Med tilluft

Hvit

Annen:

Startboks

H4 H1 H4 H1

Toppmontert, innvendig

H2

V

Bakmontert

H2

V

Bakmontert

gjennom yttervegg

H2

V

H4

H1

H3

H3 H3

A

mm

mm

mm

Totalhøyde (H1) Høyde over tak (H2) Takhøyde innvendig 1. etg. (H3)

mm

grader

grader

Takhøyde innvendig 2. etg. (H4) Takvinkel yttertak (V) Takvinkel innertak

stk

mm

Etasjer med synlig pipe Avstand til pipe (A)

# Type forskyvning FB

Forskyvning i rommet Forskyvning i rom med skråtak

Vinkel på forskyvningen:

grader

FH

Høyde på begynnelsen på forskyvningen (H5):

mm

mm

Ønsket høyde på forskyvningen (FH):

H5

mm

Ønsket bredde på

mm

forskyvningen c/o (FB):

Ønsket lengde på forskyvningen (FL):

Tilbud

Bestilling

Tlf.:

Sted:

Varemerke:

Telefon:

Leveringsadresse:

Kontaktperson:

Kundenavn:

Forhandler:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilbehør:** | *Over yttertak:**Innvendig:* | Rund pipeUisolert startrør | Firkantet beslagSynlig overgang | FeielukeSpjeld | WirefesteTakgjennomføring | Støttestag |
| **Kommentarer:** |  |  |  |  |  |  |

Fyll ut og send pr email til: norge@schiedel.com

Send

Nullstill

**Schiedel Skorsteiner AS -** Lørenskogveien 75 - 1470 Lørenskog - Tlf.: 21 05 92 00 - Epost: norge@schiedel.com Web: [www.schiedel.no](http://www.schiedel.no/)